Uvod u digitalnu i mikroračunarsku elektroniku – primer prvog laboratorijskog kolokvijuma
Napomena: Prvi zadatak pod a) je opcioni, namenjen za one studente koji nisu prisustvovali drugim laboratorijskim vežbama ili žele da poprave osvojene bodove. 
1) Zapisati funkciju  u obliku proizvoda potpunih zbirova (П), a potom nacrtati funkciju upotrebom:
a) (5 bodova) dvostepene NI-NI i dvostepene ILI-I logike
b) (5 bodova) pet MUX 4/1
2) (5 bodova) Nacrtati kolo sa tri ulaza, A i B koji su 4-bitni signali i treći – switch koji je jednobitan. U zavisnosti od vrednosti ulaza switch kolo obavlja funkciju 4-bitnog sabiranja ili oduzimanja (switch=0 sabiranje, a switch=1 oduzimanje). Možete koristiti gotov blok potpunog sabirača (tri ulaza A, B i Cin – carry in i dva izlaza S zbir/razlika i Cout – carry out).
3) (5 bodova) Nacrtati i proveriti funkcionalnost 3-bitnog registra koji obavlja sledeće funkcije:
	S
	Funkcija koju registar obavlja

	0
	Invertovanje

	1
	Pomeranje ulevo



4) [bookmark: _GoBack](5 bodova) Koristeći potreban broj JK-flipflopova i dodatnih logičkih kola, realizovati sinhroni brojač unapred modula 3.
